**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг в сфере образования, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 31 города Рыбинска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основной структурно-функциональной зоны объекта | Пункт свода правилСП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», которому не соответствует основная структурно-функциональная зона объекта | Категория инвалида, для которой не устранены барьеры | Предлагаемые меры для обеспечения доступа инвалидов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Отсутствие асфальтового покрытия.**(пункт 5.1.11 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С,К | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Отсутствуют: наружная лестница, козырек, пандусный съезд, поручни, входная площадка перед дверью основного входа, дверь меньше 90 см, вертикальный подъемник.** (пункт 6.1 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С,К | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 3 | Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | **Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствуют дверные блоки из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах во входной группе 1 этажа.** (пункт 6.1.5; 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | СК | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения и передвигающихся на креслах-колясках до основных структурно-функциональных зон |
| 4 | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.** (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели.** (пункт 6.2.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).**Отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни. В кабине сбоку от унитаза отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.** (пункт 6.3.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).**Отсутствуют у дверей блоков в санузел информационные таблички помещений (в том числе рельефные), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 -0,5 м от края двери.** (пункт 6.3.6 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).**Отсутствие С– и П– образных ручек для открывания и закрывания дверей в санузле, которые позволяют инвалиду управлять ими одной рукой и не потребует применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье.** (пункт 6.4.3 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | СОСО | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зонОбеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зонОбеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зонОбеспечение сопровождение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата до основных структурно-функциональных зон |
| 6 | Система информации на объекте | **Отсутствует визуальная информация: отсутствие информационного табло типа «бегущая строка», телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и /или тактильных и с речевым дублированием информации микросхем для посетителей с нарушением зрения.** (пункт 6.5.4, 6.5.7 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»).**Отсутствуют информирующие тактильные таблички для людей с нарушение зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, которые должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.** (пункт 6.5.9 СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»). | С,ГС | Обеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зонОбеспечение сопровождение инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Не является «зоной ответственности» муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 |

**Заведующий муниципальным дошкольным
 образовательным учреждением детским садом № 31 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Д. Салова**

**СОГЛАСОВАНО**

**Председатель Рыбинского отделения
 Всероссийского общества слепых \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Салдина**

 дата**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**